Приложение № 3

**Дополнительные критерии оценки Претендента**

**на поставку автомашины УАЗ 390945 (фермер)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования к Претенденту** | **Предложение Претендента** |
| 1 | Поставка автомашины УАЗ 390945 |  |
| 2 | Год выпуска |  |
| 3 | Модель двигателя и его мощность |  |
| 4 | Грузоподъёмность |  |
| 5 | Габариты |  |
| 6 | Топливо |  |
| 7 | Установленные мосты («Тимкен» или «Спейс») |  |
| 8 | Платформа металлическая с тентом |  |
| 9 | Срок поставки, кал. дни |  |
| 10 | Гарантия, мес. |  |
| 11 | Место поставки г. Качканар |  |
| 12 | Наличие дополнительного оборудования (сигнализации, магнитолы, камеры заднего вида…) |  |
| 13 | Расчет производится в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после поставки автомашины |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование услуг** | **Стоимость, руб. без НДС** | **Стоимость, руб. с НДС** |
| 1 | Поставка автомашины УАЗ 390945 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Претендента** | **ФИО руководителя** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Общие технические характеристики автопогрузчика необходимые Заказчику** | |
| **Марка / Модель** | **УАЗ 390945** |
| **Год выпуска** | **2020** |
| Количество, шт. | 1 |
| Грузоподъёмность кг | 1075 |
| Полная масса кг | 3070 |
| Дорожный просвет мм | 205 |
| Тип кабины | 5-ти местная 3-х дверная |
| Установленные мосты | «Спейс» |
| Ёмкость топливного бака л | 50 |
| Размер шин | 225/75 R16 |
| **Технические характеристики** | |
| Тип двигателя / Модель | Бензиновый ЗМЗ-40911.10 |
| Мощность двигателя л.с. | 112 |
| Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая |
| Тормозная система | Двухконтурная с вакуумным усилителем, передние дисковые, задние барабанные |
| Колёсная формула | 4\*4 |
| Колесная база мм | 2550 |
| Глубина преодолеваемого брода, не менее мм | 500 |
| Масса снаряженного автомобиля кг | 1995 |
| Максимальная скорость км/ч | 115 |
| Дополнительное оборудование | Локеры на передних колёсах, выключатель зажигания с противоугонным устройством, аварийный выключатель сигнализации, мягкая обивка салона, кабины, дверей, сиденье с продольной регулировкой положения и регулировкой наклона спинки, наличие сигнализации, магнитолы, камеры заднего вида… |
| Рулевое управление | с ГУР |
| Платформа | Металлическая с тентом |
| Пробег между ТО |  |
| **Габаритные размеры** | |
| Длина | 4847 (мм) |
| Общая ширина | 1990 (мм) |
| Высота по крыше | 2355 (мм) |